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花样灯使用说明书










产品技术参数：
电源：AC100V-240V 50-60Hz
总功率：35W
光源：主光6颗4W 四合一灯珠 背光6*15颗 1W灯珠
色温：2800K-10000K
灯珠寿命：50000 hours
光斑角度：4.5°
°控制方式：DMX512、声控，自走
通道模式:17CH/63CH
支持双电机的无极旋转， LED多种颜色变化效果，内置多种效果，万花筒，亮度好，LED和无极配合，效果变化绚丽多彩，中、英文显示，可倒转显示，
频闪：1-25Hz调光：0-100%（16bit）出色调光无闪烁，
过温自动调节保护，无灯珠损坏风险，


1、DMX  Settings（DMX地址和通道设置）
此选项是用来设置DMX通信地址和通道模式，按“Enter”键可进入设置，地址按“UP”键可进行地址编号递增，反则“DOWN”键可进行地址编号递减，选好地址后按“Enter”保存退出，通道方面17/63通道模式选择。

2、Run Mode （灯体工作模式设置）
此选项是用来设置灯体工作模式，按“Enter”键可进入设置，按“UP”键或者“DOWN”键可进行工作模式选择，工作模式依次有“DMX512”、“Slow”、“Fast”、“Sound”和“manual”,选好工作模式后按“Enter”保存退出。
DMX512: 	控台操作模式。
Slow:    	慢速自走模式
Fast:     	快速自走模式
Sound    	声控自走模式
manual:    手动模式，可进行场景设置，可联机

3、Invert PAN/TILT(XY轴反向设置)
此选项是对X/Y轴方向进行反向设置，按“Enter”键可进入设置，按“UP”键或者“DOWN”键可对X/Y轴是否反向选择，选择“Yes”表示X/Y轴反向,选择“NO”表示X/Y轴不反向,选好方向后按“Enter”保存退出。


4、Display Set (显示屏设置)
此选项是对显示板液晶字体倒向、中英文显示和背光灯进行设置，按“Enter”键可进入设置，液晶背光灯按“UP”键或者“DOWN”键可进行开关选择，选择“Yes”表示液晶背光灯一直长亮,不关断，选择“NO”表示没有按键操作连续20秒后关断,直到有按键操作时重新开启。选好设置后按“Enter”保存退出。
Invert  Word  		字体倒向
English/Chinese:		中英文转换
LCD Backlight on    液晶背光灯开启设置
5、Manual Set(手动模式设置)
此选项是对灯体场景参数进行设置，按“Enter”键可进入保存，可进行联机运行，前提灯体的工作模式（Run Mode）要设置为manul,也就是手动模式才有效，断电后，下一次开机可恢复前一次开机状态。
TILT           	Y轴位置
Y_SPEED    		Y速度
DIM         		总调光
STROBE     		频闪
DIM_R      		红色调光
DIM_G      		绿色调光
DIM_B      		蓝色调光
DIM_W     		白色调光
FGDIM_R      		背光红色调光
FGDIM_G      		背光绿色调光
FGDIM_B      		背光蓝色调光


6、Sound Sence（声控灵敏度调节）
此选项是对灯体声控灵敏度进行开关设置，按“Enter”键可进入设置，按“UP”键或者“DOWN”键可进行0~100级度灵敏度进行选择，选好灵敏度后，后按“Enter”保存退出。
7、System Set(系统参数设置)
	System Information(系统信息)：
		The version:V1			软件版本号
Default Settings:				恢复出厂设置
Code Settings:				密码通道
密码通道时，用户需要转入密码才能查看和设置XY微调和灯珠白平衡参数
密码个数为4个，按“UP”键或者“DOWN”键输入,出厂密码是 “DOWN DOWN  UP UP ”
Y_INIT:      			Y轴微调
Y_STROKE :      	   Y轴行程
SET_R:      			红色电流
SET_G:      			绿色电流
SET_B:      			蓝色电流
SET_W:      			白色电流
SET_FGR:      			背光红色电流
SET_FGG:      			背光绿色电流
SET_FGB:      			背光蓝色电流

8、Reset（灯体复位）
用户选择复位后，等待6秒，灯体将进行复位。



	 17通道
	功能
	DMX数值
	描述

	1 
	电机1和2旋转
	0-255
	两个电机一起正转

	2 
	电机1和2旋转微调
	0-255
	两个电机微调位置

	3 
	电机1和2旋转速度
	0-255
	旋转速度

	4 
	电机1和2无极旋转
	0-9
	无功能

	
	
	10-127
	正转

	
	
	128-255
	反转

	5 
	电机1和2无极旋转速度
	0-255
	无极速度由快到慢

	6 
	总调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光

	7 
	频闪
	0-9
	无功能

	
	
	10-155
	同步频闪速度由慢到快（1HZ-25HZ）

	
	
	156-205
	随机频闪

	
	
	206-255
	雷电频闪

	8 
	中心R调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	9 
	中心G调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	10 
	中心B调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	11 
	中心W调光
	0-255
	白色调光从暗到亮

	12 
	底面R调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	13 
	底面G调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	14 
	底面B调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	15 
	效果
	0-255
	动态效果

	16 
	效果速度
	0-255
	动态效果速度

	17 
	复位
	0-239
	无功能

	
	
	240-255
	灯体复位6s有效












	 63通道
	功能
	DMX数值
	描述

	1 
	电机1旋转
	0-255
	电机1正转

	2 
	电机1旋转微调
	0-255
	电机1微调位置

	3 
	电机2旋转
	0-255
	电机2正转

	4 
	电机2旋转微调
	0-255
	电机2微调位置

	5 
	电机1和2旋转速度
	0-255
	两个电机旋转速度

	6 
	电机1无极旋转
	0-9
	无功能

	
	
	10-127
	正转

	
	
	128-255
	反转

	7 
	电机1无极旋转速度
	0-255
	速度由快到慢

	8 
	电机2无极旋转
	0-9
	无功能

	
	
	10-127
	正转

	
	
	128-255
	反转

	9 
	电机2无极旋转速度
	0-255
	速度由快到慢

	10 
	总调光
	0-255
	从暗到亮进行线性调光

	11 
	频闪
	0-9
	无功能

	
	
	10-155
	同步频闪速度由慢到快（1HZ-25HZ）

	
	
	156-205
	随机频闪

	
	
	206-255
	雷电频闪

	12 
	中心R调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	13 
	中心G调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	14 
	中心B调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	15 
	中心W调光
	0-255
	白色调光从暗到亮

	16 
	底面R1调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	17 
	底面G1调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	18 
	底面B1调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	19 
	底面R2调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	20 
	底面G2调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	21 
	底面B2调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	22 
	底面R3调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	23 
	底面G3调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	24 
	底面B3调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	25 
	底面R4调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	26 
	底面G4调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	27 
	底面B4调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	28 
	底面R5调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	29 
	底面G5调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	30 
	底面B5调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	31 
	底面R6调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	32 
	底面G6调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	33 
	底面B6调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	34 
	底面R7调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	35 
	底面G7调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	36 
	底面B7调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	37 
	底面R8调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	38 
	底面G8调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	39 
	底面B8调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	40 
	底面R9调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	41 
	底面G9调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	42 
	底面B9调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	43 
	底面R10调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	44 
	底面G10调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	45 
	底面B10调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	46 
	底面R11调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	47 
	底面G11调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	48 
	底面B11调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	49 
	底面R12调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	50 
	底面G12调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	51 
	底面B12调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	52 
	底面R13调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	53 
	底面G13调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	54 
	底面B13调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	55 
	底面R14调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	56 
	底面G14调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	57 
	底面B14调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	58 
	底面R15调光
	0-255
	红色调光从暗到亮

	59 
	底面G15调光
	0-255
	绿色调光从暗到亮

	60 
	底面B15调光
	0-255
	蓝色调光从暗到亮

	61 
	效果
	0-255
	

	62 
	效果速度
	0-255
	

	63 
	复位
	0-239
	无功能

	
	
	240-255
	灯体复位6s有效





常规维护

清洁与保养
设备要求进行日常清洁保养，设备使用寿命长短很大程度取决于操作环境和日常清洁维护，打开任何盖子之前要断掉电源
光学部件要轻擦，涂层表面很脆，很容易刮伤，不要使用破坏性的溶剂否则会损坏塑料或涂层表面。用软刷，棉纸，空气吸尘器或压力吹风机把灰尘从风扇及气孔上除掉。

警告信息
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