技术参数：

电压：AC110-220V，50-60HZ

功率：150W

光源：1颗120W 白光灯珠，24颗RGB贴片灯珠
图案：15个图案  颜色：12种颜色

通道：15CH

控制模式：声控，主从，自走，DMX

X轴：540°
Y轴：180°
手动调焦
LED舞台灯光设备使用说明书
150W 外贸震天炮七彩加灯带摇头灯

请使用前仔细阅读使用说明书

功能说明

	A001
	d001-d512
	512地址设置

	CHnd
	15CH
	通道模式

	SLnd
	DMh
	DMX模式

	
	Auto
	自走模式

	
	Soun
	声控模式  

	
	SLoU
	慢速慢速

	PSEt
	NO
	X电机正转

	
	YES
	X电机反转

	tSET
	NO
	Y电机正转

	
	YES
	Y电机反转

	SenS
	0-100
	灵敏度体调节

	LEd
	on
	显示开

	
	off
	显示关

	dISP
	off
	显示正向

	
	on
	显示反向

	temp
	xxx
	温度显示

	USr
	U100
	版本号

	FAct
	NO
	

	
	YES
	恢复默认设置


15通道

	通道
	功能
	说明

	1
	水平运转
	0-255

	2
	水平微调
	0-255

	3
	垂直运转
	0-255

	4
	垂直微调
	0-255

	5
	电机速度
	0-255 

	6
	调光
	0-255

	7
	频闪
	0-255

	8
	选色
	0-9,10-19,20-29,30-39,40-49,50-59,60-69， 70-79,80-89，90-99，100-109，110-119    

	　
	颜色正转
	120-187 由快到慢

	
	颜色反转
	188-255 由慢到快

	9
	固定图案
	0-5,6-11,12-17,18-23,24-29,30-35,36-41,42-47,48-53,54-59,60-65,66-71,72-77,78-83,84-89

	
	图案抖动
	90-95,96-101,102-107,108-113,114-119, 120-125,126-131,132-137,138-143,144-149,150-155,156-161,162-167,168-173,174-179

	
	图案正转
	180-217 由快到慢

	
	图案反转
	218-255 由慢到快

	10
	三棱镜电机运转
	0-99    关 100-127  开

128-255  棱镜旋转由慢到快

	11
	七彩电机
	0-126   关 127-255  开

	12
	无功能
	0-49

	
	快速自走
	50-100

	
	慢速自走
	101-200

	
	声控模式
	201-255

	13
	复位
	250-255（5秒）

	14
	灯带效果
	0-255

	15
	灯带速度
	0-255


